一、监控界面--等效运行步位时程曲线和运行测试界面--驱动轴等效步位时程曲线；监控界面--测量指示步位时程曲线和运行测试界面--测量步位时程曲线是不是一回事？它们的数据来源是否就是运行测试界面--6组线圈采样模拟量时程曲线？

二、原来的是5路位置线圈，2路限位线圈。现在改为6组线圈，是减少了一路位置线圈吗？

三、监控界面是初始界面，其它界面的切换有约束条件吗？比如：在监控界面，测试启动了。切换到落棒测试界面，可以吗？切换过去后，落棒测试已经开始了，还是需要重新点击《快速落棒测试启动》键？

四、在控制界面中，需要设置串口通讯参数，和谁通讯？是RS-232协议吗？

五、自动测试和手动测试的区别？

六、按距离控制和按步数控制的区别？